竞争性磋商采购文件

项目编号：SLQZYY2022-1

项目名称：十二指肠镜等设备

采购单位：树兰（安吉）医院

2022年6月10日

**目 录**

1. **竞争性磋商采购邀请 -----------------------2**
2. **供应商须知 ---------------------------------3**
3. **采购内容及需求 ---------------------------6**
4. **响应文件格式 ---------------------------8**
5. **标项具体要求 --------------------------16**

第一章 竞争性磋商采购邀请

根据有关规定，树兰（安吉）医院就十二指肠镜等设备项目进行竞争性磋商采购，邀请相关供应商前来参加。

1. 项目编号：SLAJYY2022-01

二.采购方式：竞争性磋商采购

三.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 治疗胃镜 | 1 | 根 |  |
| 2 | 十二指肠镜 | 2 | 根 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 交货时间：满足用户要求。

五.供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在经营活动中没有重大违法记录；

六. 采购文件的获取:

七．响应文件份数：正本壹份、副本肆份、电子文档壹份（U盘）。

八. 响应文件提交时间：2022年6月20日下午14点30分

 响应文件提交地址：树兰（杭州）医院2号楼1楼医空间1次方会议室

九. 联系方式:电话18267853713，18258830191 联系人：吴老师，朱老师

第二章 供应商须知

供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

一、项目要求：

1．本采购项目系医院采购，要求机型及配置能符合医院要求。

2. 参与报价的产品应为当前国内、国际的先进、新型的产品。

3. 产品必须具有政府有关部门颁发的生产、销售、卫生许可证和质量保证书、医疗器械注册证（或备案证）。代理经销的产品应有代理许可委托书。

4.不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 供应商应有完善的销售供应和售后服务保障体系，具有较强的本地化服务能力，并配有较强的技术队伍。

6. 配送服务及配送费用由供应商承担，直接送至采购人指定的地点。

二、响应文件要求：

1. 响应文件组成：谈判响应函、法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、设备配置明细表，设备报价明细表、设备配件报价表、浙江省用户名单（3份以上合同）、技术和商务偏离表、产品资质文件、服务的内容和措施、供应商认为必须提供的其他资料。

2. 供应商有下列情况之一的，其响应文件将被拒绝或作无效处理：

（1）未在规定时间内将响应文件送达规定地点的。

（2）响应文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

（3）响应文件不符合供应商资格要求、产品报价要求的。

（4）未响应采购文件标注**“****\*”**的实质性要求的。

（5）采购响应函或填写项目不齐全的，响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的。

（6）响应文件中提供伪造、虚假材料的;响应文件不符合法律、法规规定的。

三、评审

1、评审小组由采购单位招标采购管理小组及专家组成。

2、评审原则：评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、确定成交供应商及签订合同：

1、采购人依法确定成交供应商后以书面或者邮件形式发出《成交通知书》。

2、采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出后根据双方约定时间签订采购合同（协议）。

3、成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格并列入“不诚信供应商”名单。

**第三章 采购内容及需求**

**I、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 治疗胃镜 | 1 | 根 |  |
| 2 | 十二指肠镜 | 2 | 根 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**II、采购需求（技术要求）**

**详见附件**

**Ⅲ、其他要求：（适用于上述所有项目，若项目另有要求，以项目要求为准。）**

1、安装验收标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料，性能检测合格证书。

2、故障响应时间≤2小时, 到现场维修时间≤24小时。收到故障机后提供备用机到医院，不影响院方正常工作。

3、保修期：原厂整机含第三方外购件（验收合格后）≥3年，提供原厂售后服务承诺。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。保证零配件供应时间≥8年。

4、提供原厂技术、资质文件, 主要参数须有原版DATASHEET支持。提供设备详细配置清单及分项价格。

5、免费提供使用人员操作、维护培训及工程师维修培训，附培训、考核资料。

6、提供使用手册2份、维修手册1份，塑封简易操作规程、维护保养流程一份。

7、交货期：合同签订后2周内。

8、付款方式：经医院验收合格后并且使用科室正常使用3个月后7个工作日内，甲方支付合同全款的【90%】，剩余【10%】作为质保金，待【验收合格届满1年后10个工作日内】再进行支付。

9、报价方式：人民币、CIP医院价。

第四章 响应文件格式

**1.** **响应文件封面格式**

 **正本/副本**

竞争性磋商响应文件

项目名称：十二指肠镜设备等

项目编号：SLAJ2022-01

标 项:

标项内容：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年 月 日

1. **响应文件目录格式(附页码)：**
2. 法定代表人授权委托书
3. 设备报价明细表
4. 技术和商务偏离表
5. 设备配置明细表
6. 设备配件报价表
7. 营业执照副本复印件
8. 产品资质文件
9. 服务的内容和措施
10. 供应商认为必须提供的其他资料

**3. 法定代表人授权委托书格式：**

**法定代表人授权委托书**

**致：** 致树兰（安吉）医院：

本公司已仔细阅读采购文件，符合本次采购要求，承诺提供文件真实有效。

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目（编号：SLAJYY2022-01）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

 我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

职务： 职务：

被授权人身份证号码： 法定代表人身份证号码：

法定代表身份证反面

法定代表身份证正面

授权代表身份证正面

授权代表身份证正面

1. **设备报价明细表**

**4.设备报价明细表**

报价内容： 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项 | 设备名称、规格型号 | 品牌、产地 | 配 置 | 单价 | 数量及单位 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章： 日 期：

**5.技术和商务偏离表**

**技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章： 日 期：

**商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 商务响应 | 偏离情况 |
| 1 | 安装验收 | 符合国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料，性能检测合格证书。 |  |  |
| 2 | 售后服务 | 故障响应时间≤2小时, 到现场维修时间≤24小时。收到故障机后提供备用机到医院，不影响院方正常工作。 |  |  |
| 3 | 保修期 | 验收合格后整机≥3年（含第三方外购件）。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。保证零配件供应时间≥8年。 |  |  |
| 4 | 技术资料 | 提供技术、资质文件, 主要参数须有原版DATASHEET支持。 |  |  |
| 5 | 培训 | 免费提供使用人员操作、维护培训及工程师维修培训，附培训、考核资料。 |  |  |
| 6 | 操作资料 | 提供使用手册2份、维修手册1份，塑封简易操作规程、维护保养流程一份。 |  |  |
| 7 | 交货、安装期 | 合同签订后2周内 |  |  |
| 8 | 付款方式 | 经医院验收合格后并且使用科室正常使用3个月后7个工作日内，甲方支付合同全款的【90%】，剩余【10%】作为质保金，待【验收合格届满1年后10个工作日内】再进行支付。 |  |  |
| 10 | 报价方式 | 人民币、CIP医院价 |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章： 日 期：

**6.设备配置明细表**

**设备配置明细表**

设备标项及名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **描述** | **数量** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章： 日 期：

**7.设备配件报价表**

**选配件、专用耗材、售后服务优惠表**

 标 项： 投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材或配件名称 | 适用机型 | 优惠单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-\_\_\_%计算） |
| 1 |  |  |  |  % |
| 2 |  |  |  |  % |
| 3 |  |  |  |  % |
| 4 |  |  |  |  % |
| 5 |  |  |  |  % |
| 6 |  |  |  |  % |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章： 日 期：

**第五章标项具体要求**

**附件：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 治疗胃镜 | 1 | 根 |  |
| 2 | 十二指肠镜 | 2 | 根 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**标项1 治疗胃镜（1根）**

1 视野角度：≥140°。

2 景深：3-100mm。

3 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。

4 先端部外径：≤9.9mm。

5 插入部外径：≤9.9mm。

6 最小可视距离：距先端≤3.0mm。

7 钳道内径：≥3.2mm。

8 工作长度：≥1030mm 。

9 总长度：≥1350mm。

10 具备内镜信息记忆功能，兼容窄波（NBI）成像功能或可扩展电子分光技术（FICE）或i-scan成像功能·。

**标项2 十二指肠镜 （2根）**

1 视野角度 100度

2 视野方向 后方斜视≥100度

3 景深 ≥4-60mm

4 先端部外径 ≤13.6mm

5 插入部外径 ≤11.6mm

6 弯曲角度 上≥120°，下≥90°，左≥90°右≥90°

7 有效长度 ≥1240mm

8 全长 ≥1550mm

9 内径 ≥4.15mm

10 最小可视距离 距先端部≥4mm

11 窄带成像功能 具备NBI窄带成像功能或可扩展电子分光技术（FICE）或i-scan成像功能

12 高频兼容性 具备高频兼容性

13 内镜信息记忆功能 具备内镜信息记忆功能